**Dokumentation for anvendelse af afdriftsreducerende sprøjteudstyr**

Udfyld et skema pr. sprøjtning og opbevar skemaet sammen med sprøjtejournalen.

|  |  |
| --- | --- |
| Dato: |  |
| Sprøjtefører: | □ NN □ NN |

|  |  |
| --- | --- |
| Dysefabrikat og dysenavn |  |
| Afdriftsreduktion *(sæt kryds)* | Højeste tryk anvendt ved denne sprøjtning |
| □ 50 pct. | Angiv tryk: bar |
| □ 75 pct. | Angiv tryk: bar |
| □ 90 pct. | Angiv tryk: bar |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Produkt (-er)**  anvendt ved aktuel udbringning  *(Sæt kryds og angiv anvendt afstand i kolonner til højre)* | | | Afstandskrav ifølge etiketten | | Anvendt afstandskrav | | |
| Vandløb, søer mm. | §3 natur- områder | Vandløb, søer mm. | §3 natur- områder | |
|  | Boxer | | 10 |  |  |  | |
|  | DFF | | 10 |  |  |  | |
|  | Cossack OD | | 2 | 5 |  |  | |
|  | Fenix | | 10 |  |  |  | |
|  | Legacy | | 10 |  |  |  | |
|  | MaisTer | | 10 |  |  |  | |
|  | Pixxaro EC | | 10 | 5 |  |  | |
|  | Starane 333 HL | | 2 | 5 |  |  | |
|  | Stomp CS(- kartofler m.fl.) | | 20 |  |  |  | |
|  | Zypar | | 2 | 5 |  |  | |
|  | Andet: | |  |  |  |  | |
|  | Andet: | |  |  |  |  | |
|  | Andet: | |  |  |  |  | |
|  | Armure | | 10 |  |  |  | |
|  | Bell | | 2 |  |  |  | |
|  | Juventus 90 | | 10 |  |  |  | |
|  | Orius | | 10 |  |  |  | |
|  | Prosaro 250 EC (- vårraps) | | 10 |  |  |  | |
|  | Viverda | | 10 |  |  |  | |
|  | Andet: | |  |  |  |  | |
|  | Andet: | |  |  |  |  | |
|  | Biscaya | | 10 |  |  |  | |
|  | Karate 2,5 WG | | 20 |  |  |  | |
|  | Mavrik Vita (- kål) | | 10 |  |  |  | |
|  | Andet: | |  |  |  |  | |
| □ Jeg bekræfter hermed: | | * Den angivne sprøjteteknik er anvendt i en bredde på minimum 20 meter * Den maksimale køre hastighed er 8 km/t * En maksimal bomhøjde på 50 cm (fra jord eller afgrøde), med mindre andet er nævnt under særlige vilkår ifm. denne sprøjtning. * Vejrforhold egner sig til bomsprøjtning | | | | |

Oplysninger om afstandskrav til vandløb, søer mm. kan ses på i Middeldatabasen.dk, menupunkt 7, ’Afstandskrav til vandmiljø’. Afstandskrav til §3 naturområder kan ses under midlet i Middeldatabasen.dk under overskriften ”Godkendelse” og underrubrikken ”Forbehold”.

Dokumentation skal følge sprøjtejournaldata for samme udbringning og opbevares i 3 år.